|  |
| --- |
| **全自动凝血分析仪采购需求表** |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 支持凝固法、发色底物法、免疫比浊法；
2. PT检测速度≥300测试/小时
3. 支持≥50个样本位连续进样；
4. 试剂位≥40个，支持冷藏，运行中可随时添加试剂；
5. 具备试剂信息条码自动扫描、报警、容量提示功能；
6. 支持急诊优先通道；
7. 具备单向、双向LIS功能；
8. 支持HIL检测，可提示溶血、黄疸、脂血等干扰物质的浓度；
9. 具有自动预稀释、自动重测稀释、自动重检测功能；
10. 具有原厂同品牌配套试剂，同时提供原厂定标品、质控品，保证完整的溯源体系；
11. 拓展功能：未来可以与同品牌凝血分析仪及全自动样本处理系统级联，组成全自动凝血流水线，满足科室未来智慧化实验室的发展。
 | 1. 凝血分析仪1台；
2. 基本附件及设备配套产品，如电脑、打印机、网线、桌子等；
3. 完善的售后服务与技术支持：维修必须24小时（含节假日）随叫随到，工程师2小时内到场；包含但不限于：仪器故障维修与定期维护保养，操作系统以及软件升级服务等。
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|