|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1具有特殊光观察功能  2视野角≥100度，  #3视野方向：后方斜视105度，  4弯曲角度上≥120度、下≥90度；左≥90度、右≥110度  5先端外径：≤13.5mm, 插入部外径：≤11.3mm  6景深：5mm-60mm  \*7钳子管道内径：≥4.1mm、最小可视距离 ≤10mm  8有效长度≥1200mm，全长≥1500mm | 内镜，先端帽5个，吸引及送气送水按钮5套 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|