|  |
| --- |
| **采购需求表** |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1.配备液晶显示屏2.可分别对动脉、静脉的血管状况进行检查。可判断双方向血流状况。可存储检测波形，可冻结波形及数据。具有实时显示波形模式。3.可检测参数包括收缩期血流速率（cm/s）、平均血流速率（cm/s）、舒张末期血流速率（cm/s）、阻抗系数等4.探头频率6-10MHz之间，最大工作距离不小于10mm，测量范围不小于5cm/s～90cm/s范围。 | 一套设备，包括多普勒血流探测仪、 探头、电池。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|