|  |
| --- |
| **采购需求表** |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 操作台带储物柜，台面具有按键式操作面板可以对射灯、喉镜预热器等设施进行方便快捷的操作。设有器械盘、药棉罐、污物瓶、主副吸引瓶、照明灯等。
2. 配备回路设计一体式喷枪至少3把，即提即用，气水路分开。
3. 压缩机：非油型压力泵，不需定期加油。
4. 吸引泵：非油型吸引泵，负压≧700mmHg，并连续可调，静音。
5. 预热装置：要求加温均匀快速。
6. 通气：有通风装置。
7. 消毒：定时紫外线器械消毒装置。
8. 照明：医生专用照明灯，要求色温高，能深腔照明。
9. 清洁装置1套：分泌物作收集瓶式处理，废气排放经净化过滤后才可排放。设有主副瓶。
10. 配有医生座椅、患者检查座椅。患者检查座椅要求调动可调节椅背开合角度。
11. 保养维护:定期检测保养，报修24小时内到位
 | 耳鼻喉综合治疗台，包括患者座椅和医生座椅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|