|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购需求表** | | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1.具有高质量光学镜片和超轻金属镜筒。镜片透光性好，成像清晰、无色差。  2.放大镜能上翻。镜筒可多方向调节。瞳距、焦距均可调整。  3.镜框可适应不同的头型，达到舒适、贴合的效果。鼻梁架可更换性，调节幅度≥30度。  4.放大倍率：需要两种产品，一种放大倍率2-2.5倍，另一种放大倍率4-6倍。  5.放大镜至台面工作(观察)距离：35cm-55cm。  6.配有头灯和便携可充电电池。头灯要求：LED光源，白色光或黄色光，亮度可调节，光源寿命≥40000h，照度(距离400mm)≥32000Lux，视野范围(距离400mm) 直径≥95mm。电池要求：满电连续使用时间6小时以上，可充电次数≥1200次。 | 带头灯放大镜（2-2.5倍）2套，带头灯放大镜（4-6倍）1套 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|