|  |
| --- |
| **采购需求表** |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 多槽设计，打印速度：≤3秒/个；
2. 全电脑控制，能自动根据科室要求换槽或主动选择换槽，实现快速连续打印，不卡槽；
3. 中文操作系统，可打印数字、字母、中文、字符、二维码等内容。打印的二维码不会随着病理号放大缩小，可以根据科室要求调节二维码大小。
4. 包埋盒斜面可选择正反两个方向打印，满足客户的格式需求，并可与医院的HIS、LIS 系统对接；
5. 内置报警选项，当输入槽无包埋盒可打印时，系统自动提示添加包埋盒
6. 当某一槽无包埋盒时，会自动跳转到下一槽；
7. 打印的包埋盒字符抗酸抗碱、耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，耐刮擦，适宜长期保存。
8. 质保期：≥3年，必须由经验丰富的工程师提供质保服务；
9. 提供一台备用机。
 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|