|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购需求表** | | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 安装在显微镜上，不另外占空间，但需单独配置一台电脑与显示器。 2. 摄像头需与同品牌显微镜相配； 3. 解析度5百万以上像素； 4. 2/3" CCD 感光器, 渐进式扫描； 5. 制冷效果低于室温≥20℃； 6. 显微图像控制及分析软件； 7. 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 8. 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 9. 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 10. 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|