|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基础信息** | 项目名称 | **自动煎药机** |
| 数量 | **2** |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 容量:40000ml功率：≤5000W | 1.自动两煎功能，符合国家规范2.电动挤压功能3.常压和高压煎煮功能4.药物先煎后下功能5.自动加水功能，准确控制加水量6.自动清洗功能，清洁卫生7.防高温和防干烧功能，保障安全8.自动加热功能9.滑动锅盖功能，操作方便快捷10.煎药定时功能，控制精度更高11.蒸汽冷凝功能，改善环境12.自动升温灭菌功能  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|