|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基础信息** | 项目名称 | **自动煎药机** | |
| 数量 | **2** | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | | 配置需求 |
| 容量:40000ml  功率：≤5000W | | 1.自动两煎功能，符合国家规范  2.电动挤压功能  3.常压和高压煎煮功能  4.药物先煎后下功能  5.自动加水功能，准确控制加水量  6.自动清洗功能，清洁卫生  7.防高温和防干烧功能，保障安全  8.自动加热功能  9.滑动锅盖功能，操作方便快捷  10.煎药定时功能，控制精度更高  11.蒸汽冷凝功能，改善环境  12.自动升温灭菌功能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|