|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 采购设备总体要求：可以配套胸腹腔镜的内窥镜  **1、直径10.0mm**±0.3mm**，**  **2、工作长度：330mm**±10mm**；**  **3、可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；耐受高温高压灭菌次数≧200次；**  **4、30°视向角，≧75°视场角；**  **5、有效景深范围为30mm-130mm；** | 配置清单  胸腹腔内窥镜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|