**产品参数：**

1. 扫描枪类型：有线扫描枪；
2. 扫描方式：扳机手持式，可实现连续自动扫描（常亮）和感应式扫描（呈现）；
3. 条码：支持一维码，二维码，DPM激光蚀刻及点阵码识别；可扫描屏幕、纸质、薄膜等介质;
4. UDI：支持UDI码输出(原厂全码)，支持识别标识分隔符功能(需提供功能截图证明);
5. 分辨率：≥1280 x 800像素；1D≤3mil；2D≤6.7mil；
6. 照明：红色补光 ，强度可调节；
7. 支架：配置支架；
8. 通讯接口：支持USB、RS232；
9. 用户指示：扫描成功LED灯提示、蜂鸣器提示；
10. 抗震能力： 可承受多次 1.5米高度跌落到水泥地面的冲击；
11. 防护等级：≥ IP41；
12. 旋转，倾斜和偏转：≥±360°、±45°、±65°；
13. 扫描角度：≥48°水平；30°垂直；
14. 其他功能：支持通过扫描条码设置扫描器；
15. 保修：主机原厂3年质保；
16. 投标人需提供原厂授权承诺函；
17. 环境管理体系ISO14001，质量管理体系ISO9001；