**固体水参数要求**

1.尺寸为40cmx40cm的固体水，其中至少包含厚度为1mm x 2块，2mm x 2块，5mm x 2块，10mm x 4块，20mm x 5块，50mm x 3块，FC-65、PPC-40、PTW30013和PTW34045电离室适配板各1块。

适用于光子线和电子线测量，模体电子密度与水电子密度比相差<1%。

2.设备应包含该设备配套的全部可选配件，要求由设备销售商提供5年保修，保修期内设备出现问题，销售商负责相应的维修事宜，如出现设备需要返厂维修或其他耗时较长的情况，由销售商负责在此期间提供备用设备以保持科室正常临床工作开展。