**光野射野一致性检测仪参数要求**

1.模体内带有可MV射线成像的标记，用于检测光野射野边界，激光灯、光矩尺等。可检测射野尺寸包括10x10、15x15、20cmX20cm等。与科室现实行质控体系匹配。

2.设备应包含该设备配套的全部可选配件，要求由设备销售商提供5年保修，保修期内设备出现问题，销售商负责相应的维修事宜，如出现设备需要返厂维修或其他耗时较长的情况，由销售商负责在此期间提供备用设备以保持科室正常临床工作开展。