|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购需求表** | | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 蜡块柜规格：402\*480\*1600mm/组，储存量10000块/组； 2. 抽屉均为标准件，可自由互换，双抽屉设计，内屉采用ABS模压铸造一次成型，内外屉可分别取出； 3. 采用钢珠式静音导轨； 4. 有联锁装置，柜体无折弯无焊缝，有双重防脱落保护装置，且为防虫蛀防腐蚀材质。 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|