|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购需求表** | | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 切片厚度：1-＞60μm 2. 修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm 3. 手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式 4. 个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向 5. 样本头调节角度X/Y±8°，具有零位标识刻度位 6. 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑 7. 刀架带有护手，确保操作者安全 8. 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 9. 手轮有2个独立的安全锁定系统 10. 快速转换样本夹，可单手操作 | 1. 切片机主体\*1 2. 样本头\*1 3. 刀架\*1 4. 废屑槽\*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|