# IC Profiler配件-固定框架参数要求

1.能够将科室已配置的IC Profiler固定在elekta和varian加速器机头，完成非零度角度下IC Profiler的使用。

2.设备应包含该设备配套的全部可选配件，要求由设备销售商提供5年保修，保修期内设备出现问题，销售商负责相应的维修事宜，如出现设备需要返厂维修或其他耗时较长的情况，由销售商负责在此期间提供备用设备以保持科室正常临床工作开展。