# 脉冲电泳仪技术参数

电压梯度：不小于0.6V/cm-8V/cm；

最大电流：不小于0.4A；

最大电压：不小于300V；

脉冲角度：0-320°；

时间梯度：线性；

转换时间：不小于120ms-18h；

最大运行时间：999h；

电极数：24根，独立控制

操作方法：按键或者触摸按键