**回旋加速器维保参数要求**

一．设备名称：回旋加速器，品牌：GE，型号：MINItrace

二．服务内容：

1. 设备：GE MINItrace回旋加速器设备及其所有配套系统（主机、水冷机、空气压缩机等）。

2. 维保服务内容：按照国家和行业标准，对设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，确保设备的高效、稳定运行；更换有问题的回旋加速器设备及其所有配套系统的配件(配件费用由维保机构负担)；按需更换10微米不锈钢过滤器（SP 10μm Semi-Prep SS Frits）、机械泵油（Mechanical pump oil 5L P3）、萃取膜（Extraction foil kit）、去离子交换树脂（ION EXCHANGE RESIN）、靶保养套件、离子源阳极管套件（Anode Service Kit）等用品(用品费用由维保机构负担)。

三. 具体服务要求：

 1、使用的备件必须为原厂认证产品。

2、工程师应具备不少于5年的相关工作经验，须为设备原厂认证工程师。

3、全年开机率大于95%，每增加1天不能开机日，后延10天。

4、维保期限：1年。

5、维保服务期内，每月巡检一次。每年至少开展四次设备定期保养，内容包括但不限于系统检测、部件检查、性能测试及必要的预防性维护。并且出具电子版和纸版的保养报告。