**存储扩容设备技术指标：**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **要求** |
| 产品性能 | 存储扩容的扩展柜和硬盘须完全匹配神州云科DCN NCS4450H型号及其性能指标 |
| 扩展柜 | 扩容2台25槽位\*2.5英寸扩展柜，扩展柜要求冗余电源，包含配套SAS连接线缆等完整配件。 |
| 硬盘 | 扩容2×18块1.8T 10K SAS硬盘和或裸容量达2×32.4TB |
| 服务与质保 | 提供原厂上架安装及配置服务，包括存储RAID配置，数据分层等配置，扩容设备与原有存储设备实现在线扩容、业务不停顿数据迁移。  提供至少3年原厂服务与质保承诺。 |