|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购需求表** | | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 双相波技术，具备监护及手动除颤功能，具备成人模式与儿童模式。具备同步心律复律模式。充电速度：≤8秒（满能量），存储≥2小时ECG数据。具备AED功能、起搏功能优先。 | 配备成人电极、儿童电极 |
|
|
|
|
|
|
|
|