**国家癌症中心web应用防火墙技术需求**

## 1、采购产品一览

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **产地** |
| 1 | Web应用防火墙 | 台 | 1 | 国产 |

## 2、产品清单及指标要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **指标项** | **指标要求说明** |
| 性能配置 | 1U设备，内存16G，机械硬盘4T，8个千兆电口（含1个管理口、1个HA口，1对Bypass口）和2个千兆光口插槽，2个万兆光口插槽,2个扩展槽位,内存16G,机械硬盘4T,mSATA卡 8G,应用层吞吐500M，网络层吞吐3.5G，并发连接90万，新建连接4400，默认含SQL注入、XSS、CSRF等WEB攻击防护功能、URL访问控制功能、防盗链功能、WEB漏洞扫描功能、DDoS攻击防护功能、网页防篡改功能、服务器负载均衡功能、报表分析及告警功能。 |
| 服务 | WAF产品特征库1年升级许可，3年原厂质保 |