**临时心脏起搏器技术参数**

1、包括VVI在内的起搏模式；

2、感知灵敏度1-20mV；

3、起搏频率30-250ppm；

4、单极起搏；

5、兼容常用的临时起搏电极。