金属戳卡技术参数

一、技术参数

金属戳卡主体质硬，穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经气腹机气压应无渗漏，能保证器械自由进出且阻力小，方便术中取物放物及快速排气。套管外壁设计能防止术中滑动。满足耐腐蚀性能，能进行彻底的清洗和维护，支持压力蒸汽、低温等离子等灭菌方式。

二、配置需求

金属戳卡包括两个大的，一个小的，一个转换头。戳卡长度和直径能满足腔镜手术的基本需求，可用于各个孔位。