|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购需求表** | | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1、3种程序模式：变性、杂交、变性＋杂交  2、玻片通量：常规≥12张/批次  3、变性温度范围50ºC -99ºC；加热范围：25℃-95℃；准确的温控，精确度为±1℃  4、可设置30种以上程序  5、杂交时间范围0-99 hours  6、快速升温、快速冷却  备注：保修最低3年。 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|