|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购需求表** | | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 制冷温度可调节，最低-20℃ 2. 工作台面制冷分布均匀； 3. 台面选用特殊烤漆，耐低温，不冻裂，表面光滑，易清洁冰块 4. 台面单次可放置蜡块数量大于90块。 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|