1、 [bookmark: _GoBack]项目名称：固定式剂量报警仪
2、 数量：1台
3、 技术和性能参数需求
1、万年历悬挂式结构，美观，实用，G-M探测器通过电缆与控制室墙上报警仪相连，在放射源出时提供声光报警；
2、阈值可选：2.5、10、50,100、1000μSv/h；
3、可测量剂量（剂量范围）：
4、0.1μ/h ~10mSv /h(剂量率)；
5、0.01μSv/h~60mSv/h(剂量率)；
6、相对误差:≤±20%。
四、配置需求
1、 报警显示仪（带万年历）带剂量率显示窗；
2、 射线探测器；
3、 行程开关；
4、 电缆线；
5、说明书一份。

