	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1.箱体采用 1.0 ㎜冷轧钢板制作，表面脱脂除油、酸洗磷化、粉末喷涂。 
2.每组晾片柜由四个箱体组成，每个箱体含 20 个标准晾片板，每个晾片板 可放 20 个标准玻片，每组可放 1600 个玻片。 
3.箱体内有固定插槽，能使晾片板存放整齐，平整不走形

	1.规格：W456*D480*H1625mm。
2.材质需防腐蚀、不易变形。
3.需要四个底座，每一大组可拆分两个独立小组。
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