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	医用专业显示器,12英寸宽屏，彩色触摸TFT显示器,分辨率
1280*800，智能屏幕光控技术，黑色可消毒面板，支持15种以上消毒剂擦拭
无风扇，无硬盘。为杜绝交叉感染设计内置3插件槽
全面心律失常分析软件
12导全导心电图采集分析软件
12导联心电图，同屏显示&12导联ST段分析软件48小时图形数字趋势 CDSS系统
水平柱状趋势图软件(前瞻性病情风险评估)
直观显示任意参数的病情趋势变化方向，且与期望值比较 ST全导联向量环测量以及向量环趋势软件内置中文演示软件
显示软件包，包括14种显示模板
包括自定义显示界面以及自定义开机默认报警限设置 

	多参数基础测量模块 M3001A通用模块 
  6道波形，可同屏显示12导心电 
  心电/呼吸/无创血压/FAST血氧饱和度/Perf灌注指数/HR心率/ PR脉率 
  5导联成人心电附件套 
  长款成人指套式血氧探头 
  无创血压主电缆及成人袖带 



