[bookmark: _GoBack]两地光纤（北京-廊坊）
该光纤用于北京院区与廊坊院区组网，服务周期为1年，要求如下：
技术要求
1、参数要求：
（1）租赁2条不同路由的光纤链路，线路两端分别为北京市朝阳区潘家园南里17号中国医学科学院肿瘤医院和河北省廊坊市广阳区桐西路中国医学科学院肿瘤医院(廊坊医院)；
（2）全程只允许进行光信号的交换和传输，在传输过程中不允许进行光电信号的转换，全程均不得采用其他中继设备（不含光纤配线架）；
（3）每条光纤带宽不低于100Gbps。供应商在客户端侧提供波分设备（含光模块），用于实现8路10Gbps点到点数字电路和2路16Gbps FC点到点数字电路业务。
（4）端到端时延≤5ms；
（5）端到端丢包率≤0.1%；
项目实施要求
（1）须提供实施方案，方案主要包括:项目管理、工程实施计划、项目负责人、实施小组成员情况、进度计划表、需明确网络线路施工工期、质量、进度及安全保证措施。
（2）实施进度要求:签订合同后 45 个工作日内开通线路。
（3）组网、安装线路及服务要求：提供的网络必须具有高可靠性，保证业务系统的正常运行，具有完备的网络健康保障。提供的网络必须具有很强的安全保密性，确保数据传输的安全与保密，具有完善的安全保障措施。

售后服务
1、需提供7*24小时的维护和服务，提供技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决网络出现的任何故障。
2、线路月故障时间累计不得超过8小时，年故障时间累计不得超过24小时。

投标资质要求
投标人必须提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。

