
立式压力蒸汽灭菌器采购技术需求

技术需求：
1.具备资质，满足医用及生物安全各项检查要求；
2.宽600mm×深680mm×高1250mm 以内，须上方开盖；
3.有效内容积75L-125L；
4.灭菌温度105℃-135℃，且可调节；
5.具有报警安全功能；
6.依据北京市朝阳区市场监督管理局文件（京朝市监发[2020]72号）管理要求，使用期间，每月完成安全连锁装置现场检查，并如实上报；
7.使用期间，配合完成真空阀年检，并出具检测报告；
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