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1、下行端口 ≥8个 10/100/1000BASE-T 以太网电口
2、上行端口 ≥1个 10/100/1000BASE-T 以太网电口
3、包转发率 ≥17Mpps
4、交换容量 ≥256Gbps
5、VLAN特性：支持4K个VLAN
6、二层特性：支持VLAN、STP/RSTP/MSTP等
7、IPv4路由：支持静态路由、动态路由（例如：OSPF、RIP等）
8、管理与维护：支持SNMP、Telnet、Console管理
9、网络安全：支持端口安全、802.1X认证、MAC地址认证等
10、电源数量≥1
每台设备配置9根超六类成品网线；
提供至少1年原厂维保；


