	采购需求表

	
	数量
	27台

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	






















	1、 外箱主要材质采用优质钢板，静电粉末喷涂，耐用防化无铅涂层，降低腐蚀影响。
2、 采用优质风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火     花静电。
3、 安装调试简单方便，需上门安装调试，节能环保，净化危化品柜内空气。
4、 [bookmark: _GoBack]高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循 ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。可以有效处理甲醛、二氧化氮、硫化氢、氨气、氯气、TVOCs等多种刺激性、气味性以及腐蚀性有毒有害气态污染物。
5、外形尺寸小于350*600*500mm

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



