	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	精密活检钳：5个
妇科绝缘吸烟窥具：10个
腹腔镜活检钳：5个
精细镊子:20个
自动撑开器:2个
全功能举宫器：12个
阴道拉钩：24个
窥具：30个

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	精密活检钳：5个，医用级高碳钢，工作杆长230mm，官腔渐变，2.0-3.0mm，之行开口，杯装端，工作直径2.0mm
妇科绝缘吸烟窥具：10个，涂有绝缘涂料的阴道窥具，可调节窥具的开合度，带有连接吸引器的排烟通道，用于宫颈及阴道病变的LEEP手术
腹腔镜活检钳：5个，腹腔镜手术器械，长度在30cm左右，钳尖具有抓取组织功能，头端为一容器盒，用于存放活钳抓取的组织
精细镊子:20个，长度在25cm-30cm左右的金属镊子，尖端的钳夹面为无创纹路，用于妇科开腹手术的精细解剖操作
自动撑开器:2个，用于开腹手术的金属牵开器，主要用于全腹盆腔等手术范围大的手术，可在牵开器上安装额外的配件用于上腹、下腹的进一步的牵开和暴露，试用同时设计上浮如肝脏脾脏、膈肌腹膜切除以及下腹子宫附件切除等超大范围手术
全功能举宫器：12个，用于腹腔镜手术中操控子宫，分为鞠躬帮和举宫杯两部分，举宫棒可无极调整长度，举宫杯为陶瓷材质，一套包含3-4个不同大小的举宫杯
阴道拉钩：24个，金属阴道拉钩，长度在6-10cm之间，用于阴道及宫颈手术操作的暴露
[bookmark: _GoBack]窥具：304不锈钢，结构:上叶、下叶、手柄，带锁定螺丝，可固定张开角度。总长：110mm，叶片长度（长X宽）mm：小： 中：85X3.8 大： 叶片厚度：2mm 灭菌方式：可高压蒸汽灭菌

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



