	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	能够精准量取液体体积，移液管依据空气置换原理工作，并使用一次性吸头。管嘴链接件可拆卸并可高温消毒（121℃，0.15兆帕）；
所有移液器必须进行重量测试，以确保其质量。
[bookmark: _GoBack]滴管的容量通过手柄上的窗口清晰可见。
密封与弹出部件完好，移液器配有弹出器。
移液器必须按照ISO 8655/DIN12650标准在22℃条件下进行工厂测试并获得认证。
质保期大于等于3年，涵盖材料和工艺方面的缺陷。
固定量程需求：
25μl量程×2
40μl量程×2
50μl量程×2
100μl量程×2
	1、 固定量程
2、固定量程需求：
25μl量程×2
40μl量程×2
50μl量程×2
100μl量程×2


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



