	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	

额定功率：9KW
额定电流：13.6A
额定电压：380V
容积：50L









	逐层进水逐层加热，可高速，恒温，不间断提供100%纯开水。满足患者日常使用需求。
数量：48台
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