	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	标准型；镜子：8Fr-9.8Fr 长度430mm，器械通道5Fr，活检钳及异物钳：硬性，直径5Fr.工作长度550mm，视角: 12 度；特殊金属记忆，镜管自动复位；防损伤插入前端；高亮度，图像不低于50000像素；可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒
细镜；镜子：6Fr-7.5Fr 长度430mm，器械通道4Fr，活检钳及异物钳：软性，直径4Fr.工作长度600mm，视野角度： 5度；特殊金属记忆，镜管自动复位；防损伤插入前端；高亮度，图像不低于50000像素；可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	（参数基本同上，需要能满足泌尿外科常规的输尿管镜检查及取活检明确病理诊断等基本需要，同时包含活检钳及异物钳，没有其他耗材）
标准型；镜子：8Fr-9.8Fr 长度430mm，器械通道5Fr，活检钳及异物钳：硬性，直径5Fr.工作长度550mm，视角: 12 度；特殊金属记忆，镜管自动复位；防损伤插入前端；高亮度，图像不低于50000像素；可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒
细镜；镜子：6Fr-7.5Fr 长度430mm，器械通道4Fr，活检钳及异物钳：软性，直径4Fr.工作长度600mm，视野角度： 5度；特殊金属记忆，镜管自动复位；高亮度，图像不低于50000像素；可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒
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