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一、芯片架构
1. 处理器：昇腾Ascend 310P，达芬奇V200 SOC架构，无CUDA核心
2. AI Core：10个DaVinci V200 AI Core，主频最高1.08GHz
3. 向量运算核：8个Vector Core
4. 内置CPU：泰山V200M ARMv8.2，16核，最高1.9GHz
5. 集成单元：NPU+CPU+硬编解码+硬件图像预处理
二、AI算力
1. INT8峰值算力：140 TOPS
2. FP16/BF16浮点算力：70 TFLOPS
3. 支持精度：INT8、UINT8、FP16、BF16，支持混合量化推理
4. 特征检索加速：55亿次/秒比对速度
三、内存存储
1. 内存类型：LPDDR4X-4266，非GDDR6/DDR6显存，支持ECC纠错
2. 内存容量：24GB
3. 位宽：256bit
4. 内存带宽：204.8GB/s
5. 本地固化存储：128GB eMMC + 16MB QSPI Flash
四、视频硬编解码
解码（H.264/H.265）
96路1080P@30fps / 12路4K@60fps
编码（H.264/H.265）
24路1080P@30fps / 3路4K@60fps
JPEG编解码
解码：4K@384fps、1080P@2048fps
编码：4K@192fps、1080P@1024fps
图像预处理
硬件缩放、裁剪、色域转换，等效4320路1080P并行处理
五、总线接口
1. PCIe：PCIe 4.0 x16，向下兼容x8/x4/x2/x1
2. HCCS芯片互联通道，单通道带宽192Gbps
3. Serdes复用：多路万兆XGE、SATA3.0
4. 工业外设：CAN-FD、UART、RS485/232、I2C、SPI、GPIO、PWM
5. 调试口：Type-C、JTAG
六、功耗、尺寸、机箱适配
1. 功耗（标准PCIe卡）
空载≤8W
常规推理12W～16W
满载极限≤18W
2. 供电：仅PCIe插槽12V供电，无需外接6/8pin供电
3. 物理规格：半高半长单槽PCIe卡
尺寸：169.5mm×68.9mm×18.45mm，重量≤280g
4. 机箱兼容：支持2U、4U机架式服务器安装
5. 散热：原厂风冷散热，支持7×24h连续运行
七、环境参数
1. 服务器工作温度：0℃～+55℃
2. 芯片工业宽温：-40℃～+85℃
3. 存储温度：-55℃～+125℃
4. 安全能力：硬件安全启动、固件防篡改
八、软件配套
1. 工具链：CANN驱动、ATC模型转换、昇腾完整SDK
2. 适配系统：OpenEuler、Ubuntu、国产信创服务器OS，Linux系统
3. 支持框架：PyTorch、TensorFlow、Caffe、ONNX
4. 虚拟化：单卡可虚拟至多7路独立NPU
5. 配套：目标检测、视频解析、OCR、特征检索示例工程
九、商务要求
1. 全新原厂正品，提供出厂合格证、供应商原厂授权
2. 原厂整机质保≥3年，7×24小时技术支持
3. 长期稳定供货，产品变更提前出具PCN通知
4. 可提供原厂官方规格测试报告

	
一、服务器硬件要求
1. 机箱：2U机架服务器，具备空闲PCIe4.0 x16插槽
2. 内存：≥32GB ECC内存
3. 系统盘：≥480GB SSD
4. 电源：单卡整机≥550W冗余电源，风道散热良好
二、操作系统要求
仅支持64位Linux系统，含Ubuntu、openEuler、麒麟、统信等；无Windows官方驱动
内核≥5.4，预装Python3、GCC、Docker
三、软件配套
1. 安装对应版本CANN驱动工具包
2. 配套工具：npu-smi、ATC模型转换、多媒体推理SDK
3. 支持PyTorch/TensorFlow/ONNX模型部署
四、加速卡核心参数
1. 芯片：昇腾310P，无CUDA核心
2. 算力：INT8 140TOPS，FP16 70TFLOPS
3. 内存：24GB LPDDR4X，非GDDR6显存
4. 视频：96路1080P30解码、24路1080P30编码
5. 功耗：满载≤18W，PCIe插槽供电，半高半长适配2U机箱
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