	   设备/服务采购需求表

	基础信息
	项目名称
	纯水机外围设备维保

	
	数量/年限
	全自动软水系统XDPY—06FK壹台及附属相关零配件/
服务期1年

	参数需求
	配置需求
	无

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	1、 设备技术性能包含：
1、 软化水产水硬度≦5mg/l（以CaCO3计）。
2、 软水装置出水压力在0.2mPa至0.6MPa，产水量≧1000L/h 。  
3、 软化装置产水淤泥密度指数（SDI）<5。
二、服务参数需求：
1、在协议规定的有效期内设备发生故障时，乙方将在接到甲方电话后8个小时内作出回复，24小时内赶到甲方现场对设备进行维修，甲方无须支付维修费及相关费用，只需支付备件费用。
2、每45天免费巡回服务一次（一年共维护8次）并更换滤芯（三种型号，每种型号各 8 支，共 24支），测定出水指标并做出维保报告。
3、纯水管路消毒清洗一次，并提供水质检测报告。
4、乙方必须保证所有出示的维修服务数据真实、配件正品。
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