	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	一、整机机箱与供电
1. 设备形态：标准2U机架式工业服务器，适配标准机柜安装，机箱风道优化，可稳定搭载半高半长AI加速卡长期7×24小时不间断运行
2. 供电配置：实配2台800W高效冗余电源，支持单电源故障自动切换，断电无业务中断，具备过压、过流、过温、短路保护机制
3. 散热：标配系统温控调速风扇，整机散热满足满配CPU+AI加速卡满载散热需求，机房0℃～35℃环境稳定工作
二、中央处理器
1. 处理器型号：适配浪潮NF5280/5416S专用处理器，整机实配2颗CPU
2. 单颗CPU核心规格：16核心32线程，基础主频2.0GHz，三级缓存30MB
3. 内存控制器：CPU原生支持8通道DDR5内存，内存速率最高4400MT/s
4. 扩展能力：处理器原生提供PCIe 4.0总线通道，满足AI加速卡高速数据交互需求
三、内存子系统
1. 内存规格：DDR5类型，运行速率4400MT/s，支持ECC硬件纠错，保障AI推理数据运算稳定
2. 通道架构：整机8通道内存读写架构，多并发视频解析、AI预处理无内存带宽瓶颈
3. 实配容量：整机配置32GB内存，支持后期内存扩容升级
四、本地存储配置
1. 系统硬盘：实配2块480GB企业级SSD，支持RAID1磁盘阵列配置，保障操作系统、AI模型、驱动程序本地存储安全
2. 硬盘位预留：机箱预留空余硬盘槽位，可按需扩展大容量业务存储盘，用于视频录像、推理日志存储
五、扩展能力与AI加速卡兼容
1. PCIe扩展插槽：设备具备空闲PCIe 4.0 x16标准插槽，空间可兼容Atlas300I Pro（昇腾310P 24GB）半高半长单槽AI推理卡
2. 板卡供电：PCIe插槽供电功率满足AI卡满载≤18W运行需求，无需额外外接显卡供电线
3. 外设接口：标配千兆以太网口、USB、管理串口、远程带外管理接口，支持远程运维、视频流接入
六、操作系统与软件适配
1. 操作系统支持：兼容64位Linux系列操作系统，包含Ubuntu、openEuler、银河麒麟服务器版、统信服务器版，无Windows依赖要求
2. 系统底层环境：支持内核版本≥5.4，预装GCC、Python3、Docker容器环境，支持AI推理服务容器化部署
3. AI软件兼容：整机可正常安装昇腾CANN驱动工具链，适配昇腾310P加速卡完成模型转换、多路视频编解码、AI推理运算
七、可靠性与运维要求
1. 硬件监控：支持IPMI带外远程管理，可实时监测CPU温度、内存状态、电源负载、硬盘健康、风扇转速
2. 硬件告警：支持声光告警、远程日志推送，硬件故障可快速定位
3. 运行稳定性：整机支持7×24小时连续业务运行，满足智能视频分析、工业AI推理等生产级业务场景
4. 整机需可无缝搭配昇腾310P（Atlas300I Pro 24GB）AI加速卡成套部署，软硬件适配无兼容性故障。
	1. 稳定性能：全链路硬件冗余（电源冗余、风扇冗余、硬盘RAID冗余、ECC内存纠错），支持7×24小时不间断稳定运行，全年无计划性停机。
2. 响应性能：固态存储+高速阵列卡，系统及业务程序启动、数据读写延迟低，高并发场景下无卡顿、无响应超时问题。
3. 拓展性能：CPU、内存、硬盘、外设均支持硬件扩容，适配业务迭代、算力升级、数据量增长的长期使用需求。
4. 兼容性能：兼容主流服务器操作系统、虚拟化平台、AI框架、数据库软件，适配各类业务系统部署运行。
四、设备运行环境与可靠性需求
1. 运行环境：适配标准机房环境，温度0℃-40℃，支持机柜密闭散热、长时间连续运行。
2. 硬件可靠性：所有硬件为服务器企业级规格，杜绝家用级硬件，具备防尘、防震、抗干扰能力。
3. 运维便捷性：支持远程管理、硬件状态监控、故障告警，风扇、电源、硬盘均支持热插拔，降低运维停机成本。
4. 质保要求：整机原厂正规行货，支持厂家硬件保修、技术售后及故障上门服务。
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