
小动物麻醉机技术参数
项目名称：小动物麻醉机
数量：1台
配置需求：标准配置重量不超过12kg，配备可移动底座
[bookmark: _GoBack]技术参数：含气源压力表，氧气流量范围 0-4 L/min，主机含快速充氧按键，快速充氧范围10-15 L/min。标配一个高品质麻醉罐，具备温度、空气压力和流量补偿功能。配置一体式封闭性主机，内置流量计及管路，主机含独立的面罩接口以及诱导盒接口，主机含开关，可一键切换面罩/诱导盒通路。抽拉式诱导盒，含进气接口和排污接口，操作台含面罩支架和固定小动物的螺钉。可选多通道操作台，用于1-5只小动物的麻醉，具有集中的废气排放接口，可分别控制多个麻醉通路的流量，标配三种规格的小动物非复吸式面罩，含进气接口和废气排放接口，具有废气回收系统。

