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	[bookmark: _GoBack]1、超声探头
1. 显示模式B模式
2. 扫描方法：机械环形扫描
3. 扫描方向：垂直于插入方向
4. 超声频率20MHZ
5. 插入管外径1.7mm、兼容内镜2.0mm
6. 有效长度2150mm、全长2225mm
7. 接触方式：直接接触方式
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