	采购需求表

	
	项目名称
	陪护椅

	[bookmark: _GoBack]
	数量
	290个

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	一、 结构与材质参数
1． 椅架材质：钢管弯曲成型，管壁厚度需 ≥1.2mm，确保整体结构结实、承重达标且不易变形。
2． 椅腿造型：采用全包围式“弓”形（C型），无外露活动连接部件，确保稳固且不易绊倒行人。
3． 防滑脚套：钢管底部须配备环保 PVC 或橡胶防滑脚套。
二、 尺寸与承重参数
1． 外形尺寸：整体尺寸建议控制在：座面宽约 40-50cm，整体高度（靠背顶端）约 80-85cm。
2． 座面高度：离地高度约 45-48cm，符合大多数成年人群的人体工学落座需求。
3． 承重标准：整体静态承重能力需 ≥120kg，满足绝大多数成年家属的日常使用需求。
三、 面料与软包参数
1． 面料材质：皮面平整、色泽均匀，具备优异的耐磨、耐刮及防水性能。
2． 填充物：厚度适中，确保久坐不易塌陷。
3． 统一采用深色系（如纯黑色、深灰蓝色）。
4． 表面处理：金属框架具备良好的具备抗菌、抗酸碱、耐腐蚀性能
5． 细节工艺： 表面平整光滑，边缘及转角处经过去倒角毛刺处理，防止划伤。
6． 易清洁性： 表面平整、无死角缝隙，便于含氯消毒剂擦拭及消毒湿巾日常清洁。
四、 核心性能指标
1． 静音要求：移动推行、落座起身全过程无异响、无刺耳噪声。
2． 稳固性： 放置于平整地面时应具备极佳的抗倾覆能力，无摇晃感。
3． 耐用性：金属部件长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。
	



