	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	一、设备总体要求
本次采购设备为2U机架式企业级服务器，设备需具备高稳定性、高可靠性、高IO吞吐及良好的算力扩展能力，可满足科研数据分析、AI推理运算、业务系统长期7×24小时不间断运行需求，支持后续国产算力卡平滑扩展适配。
二、处理器技术参数
1. 处理器型号：配置1颗Intel Xeon Silver 4310及以上企业级处理器
2. 核心线程：12核24线程，基础主频2.1GHz，缓存18MB
3. 总线支持：原生支持PCIe 4.0高速传输协议，满足加速卡、高速设备带宽需求
4. 运算性能：支持多线程并行计算，满足业务调度、数据预处理、AI推理任务调度性能要求
三、内存技术参数
1. 内存容量：配置64GB DDR4 ECC高速企业级内存
2. 内存规格：3200MT/s及以上，支持错误自动校验与纠错技术
3. 性能要求：满足大型程序运行、数据集缓存、多进程推理调度的内存吞吐需求
4. 稳定性：支持长时间高负载内存读写，无内存报错、溢出、死机现象
四、存储系统参数
1. 系统硬盘：配置2块480GB企业级SSD固态硬盘
2. 硬盘特性：高IO、低延迟，适合系统部署、软件运行、日志读写及模型文件存储
3. 阵列配置：配置高性能PM8222硬件阵列卡，支持RAID0/1等冗余模式
4. 存储可靠性：通过RAID1镜像冗余，保障系统盘数据安全，防止单盘故障导致系统宕机
五、整机架构与扩展性能
1. 设备形态：标准2U机架式结构，适配标准机柜安装
2. 扩展能力：提供标准PCIe4.0 X16高速扩展槽位，支持国产昇腾系列AI算力卡扩展部署
3. 机箱风道：采用整机分层风道、独立散热设计，高负载运行无积热、无降频
4. 兼容性：兼容主流Linux操作系统、国产操作系统，适配AI开发推理环境
六、电源与可靠性参数
1. 电源配置：配置800W 1+1冗余热插拔电源
2. 供电特性：支持负载峰值波动、支持7×24小时不间断稳定供电
3. 安全保障：单电源故障不影响整机业务运行，具备过压、过流、过载、短路保护机制
4. 整机可靠性：满足机房常年恒温恒湿环境持续运行要求，适合科研、信息化业务长期在线
七、整体业务性能要求
1. 整机综合性能可满足数据采集、数据分析、模型推理、后台业务调度等多场景并发运行
2. 总线带宽充足，可外接AI推理加速卡实现算力扩容，无带宽瓶颈
3. 存储IO性能稳定，满足高频读写、业务日志、模型文件快速加载需求
4. 整机架构稳定可靠，可满足医疗科研、信息化系统高标准、高稳定性运行要求
5. 整机需可无缝搭配昇腾310P（Atlas300I Pro 24GB）AI加速卡成套部署，软硬件适配无兼容性故障。
八、配置汇总
• CPU：Intel 银牌4310 ×1
• 内存：64GB DDR4 ECC
• 系统盘：480G SSD ×2
• 阵列卡：PM8222
• 电源：800W 冗余电源 ×2
• 扩展特性：支持PCIe4.0、支持国产AI算力卡扩展、支持7×24小时稳定运行
	1. 稳定性能：全链路硬件冗余（电源冗余、风扇冗余、硬盘RAID冗余、ECC内存纠错），支持7×24小时不间断稳定运行，全年无计划性停机。
2. 响应性能：固态存储+高速阵列卡，系统及业务程序启动、数据读写延迟低，高并发场景下无卡顿、无响应超时问题。
3. 拓展性能：CPU、内存、硬盘、外设均支持硬件扩容，适配业务迭代、算力升级、数据量增长的长期使用需求。
4. 兼容性能：兼容主流服务器操作系统、虚拟化平台、AI框架、数据库软件，适配各类业务系统部署运行。
四、设备运行环境与可靠性需求
1. 运行环境：适配标准机房环境，温度0℃-40℃，支持机柜密闭散热、长时间连续运行。
2. 硬件可靠性：所有硬件为服务器企业级规格，杜绝家用级硬件，具备防尘、防震、抗干扰能力。
3. 运维便捷性：支持远程管理、硬件状态监控、故障告警，风扇、电源、硬盘均支持热插拔，降低运维停机成本。
4. 质保要求：整机原厂正规行货，支持厂家硬件保修、技术售后及故障上门服务。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	


