	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	MPO-16光纤跳线
3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。
	OM3、LSZH
长度：9米
数量：32

	
	
	

	
	MPO-16光纤跳线
3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。
	OM3、LSZH
长度：10米
数量：32

	
	MPO-16光纤跳线
3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。
	OM3、LSZH
长度：11米
数量：32

	
	MPO-16光纤跳线
3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。
	OM3、LSZH
长度：12米
数量：16

	
	MPO-16光纤跳线
3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。
	OM3、LSZH
长度：3米
数量：224

	
	MPO-12光纤跳线
3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。
	OM3、LSZH
长度：10米
数量：15

	
	MPO-12光纤跳线
3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。
	OM3、LSZH
长度：20米
数量：15

	
	MPO-12光纤跳线
3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。
	OM3、LSZH
长度：3米
数量：30

	
	MPO配线架（含MPO模块）
	1U，抽拉式，满配
数量：12

	
	多模光纤
	室内束状多模万兆OM3-8芯，长度200米
数量：1

	
	光纤配线架
	12口抽拉式光纤配线架,内包含12套LC双工适配器（多模）、24条OM3 尾纤
数量：14

	
	双芯LC多模OM3
	OM3
长度：3米
数量：56

	
	交换机模块
提供7*24三年原厂质保，4小时备件先行服务，并提供原厂服务承诺函
	100G QSFP28光模块，符合100GBASE-SR4标准，支持4×25G并行传输，850nm VCSEL激光器，多模光纤(MMF)，MPO-12接口，OM3光纤传输距离≥70米。须与采购人现有交换机完全兼容，即插即用。数量：64
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