	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	远程会诊设备1套

	
	设备技术性能/

服务参数需求

	技术参数要求：
1.远程会诊终端：支持SIP多路接入，兼容医院现有远程会诊系统，支持H.323/SIP协议标准。配置4K超高清摄像头（有效像素≥5000万），支持≥20倍光学变焦，配备数字阵列无线麦克风。支持≥6路高清输入和≥4路高清输出接口，终端编解码能力≥4K30帧。支持IPV4和IPV6协议栈。支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议，支持H.239和BFCP双流协议。支持软终端、匿名Web、PSTN接入。支持本地录像，MP4格式导出。配置存储容量≥20TB（可扩展）。支持接入500方会议系统（需配合MCU使用），端到端时延≤200ms。

2.投影距离≥80米，幕布尺寸≥500英寸（12m×4m），配置长焦镜头。

3.显示技术：DLP投影系统。

4.分辨率≥3840×2160（4K UHD），支持120Hz/4K视频信号。

5.采用RGB三色激光，光源寿命≥50000小时（标准模式下），投影亮度≥20000流明（符合ISO标准），光源具备密封防尘（防护等级≥IP5X）和智能温控功能。

6.对比度≥5,000,000:1，显示比例支持16:10、16:9、4:3模式自适应。

7.亮度均匀性≥95%。色域覆盖：支持DCI-P3色域面积比≥95%。

8.镜头位移需支持垂直±100%，水平±50%。支持画面八点校正，支持网格校正功能。

9.内置智能系统，支持主流办公应用（如视频播放、PPT展示等），支持多屏互动，支持开机自动播放及远程播控功能。无线连接支持蓝牙5.2和WiFi6。

10.接口要求：视频输入≥HDMI 2.0×4（至少1个支持eARC）、12G-SDI×1；视频输出≥HDMI×1；音频输出≥AUX OUT×1、光纤/SPDIF×1；USB接口≥USB 3.0×2、USB 2.0×2；控制接口≥LAN×1（支持网络控制）、RS232×1；支持HDBaseT。具备红外遥控接口。

11.支持远程控制：可与主控计算机、中控主机或第三方集成平台对接，支持远程开关机、信号切换、参数调整、状态监测，镜头控制，以及边缘融合、图像分区域均匀性调整、伽玛调整、摄像头自动调整、几何校正等多种功能，采用开放接口协议具备良好的可扩展性与二次开发接口。

12.具备延时保护功能。支持远程管理系统（开放协议，可与主流中控系统对接）。支持3D功能。支持自动白平衡色彩校准。支持镜头记忆与图像记忆功能。

13.支持多色独立调整。支持屏幕多点区域颜色调整功能。提供电脑端管理软件，支持对单台或多台投影机进行操控、设置及调试。支持自动叠加与融合校准功能，支持自动色彩匹配与校正功能。

14.支持根据环境光自动调节亮度。配置HDBaseT和无线投影功能。

15. 提供不低于三年原厂质保。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


