	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	无线手持话筒8套、有线手拉手话筒1套、主席台演讲麦克风5套、音频处理器6套、频谱天线管理系统2套、吸顶扬声器2套、功放2套、电源时序器1套、设备机柜和线材1套等。

	
	设备技术性能/

服务参数需求

	无线手持话筒：每套配置1台接收机+2支手持发射机（1拖2）；载波频率为UHF频段，符合国家无线电管理规定，支持多频段切换。通道数为双通道，配备双接收器。接收系统为超外差式真分集接收系统，天线接口为2个50Ω BNC接口。音频输出支持XLR平衡输出及6.3mm非平衡输出。发射功率可切换且不超过10mW，符合国家无线电管理规定。音频频率响应范围为20Hz至20kHz。信噪比不低于100dB。连续工作时间不低于10小时。话筒类型为电容式或动圈式，超心型指向。内置AI降噪算法，可智能识别并抑制环境噪声，降噪深度不低于20dB。具备智能增益控制功能，可自动调节输入增益，防止爆音和音量忽大忽小。

有线手拉手会议系统：系统配置为1个主席单元+9个发言单元；连接方式为手拉手串联，支持环形连接，任一处线缆断路不影响系统运行。话筒类型为高品质电容式，双咪芯设计。有效拾音距离不低于100cm。音频采样为48kHz/16位。音频频率响应范围为20Hz至20kHz。信噪比不低于100dBA。话筒管理模式支持多种模式（如限制开启数量、自由模式等）。主机可设置为主机、备份主机或扩展主机，会议单元采用双链路独立输出，单链路故障不影响使用。具备摄像跟踪、软件管理、话筒分区管理、一键备份与恢复等功能。支持Type-C USB声卡功能，兼容主流会议软件。支持有线与无线混合组网。AI智能自动降噪处理，环境深度降噪抑制不低于25dB。AI智能识别时间不超过10ms，快速响应环境变化。支持不少于3级AI降噪强度调节，适应不同会议场景。内置基于人工智能自我学习算法的DSP处理器，可自动识别并消除多种环境噪声，智能保留人声细节。

主席台演讲麦克风：主席演讲麦克风类型为电容式，心形指向性。频率范围为20Hz至20kHz。最大声压级不低于130dB SPL（1kHz，THD小于1%）。等效噪声级不超过23dB。供电方式为48V幻象供电。有效拾音距离不低于80cm。具备抗手机RF干扰能力。全金属外壳，双咪头设计，外观庄重简洁。

数字音频处理器：输入通道≥16路平衡式话筒/线路输入，支持48V幻象供电；输出通道不少于16路平衡式线路输出。采样率不低于48kHz。动态范围不低于110dB。输入通道具备前置放大、压缩器、均衡器、延时器等处理能力；输出通道具备均衡器、滤波器、限幅器等处理能力。具备自适应回声消除（AEC）、自适应噪声消除（ANC）、自适应反馈消除（AFC）等功能。支持标准网络音频传输。支持POE控制接口，提供开放控制协议，兼容第三方中控系统。AI智能降噪，降噪深度不低于23dB。AI智能识别时间不超过10ms。支持不少于3级AI降噪强度调节，可适应不同声学环境。支持不少于3级AI反馈抑制强度调节，实时检测并消除声学反馈。内置深度学习模型，可自动识别人声与各类环境噪音，精准分离人声与非人声信号。AI处理延迟不超过15ms（48kHz采样率下），保证实时通话无延迟感。

频谱天线管理系统：适用频段覆盖无线话筒常用UHF频段（如400至950MHz）。系统由实时频谱扫描、天线信号分配、射频信号放大等模块组成。输出端口不少于16路BNC型端口，可向接收机供电。具备干扰信号检测、信号强度与通道状态监控、频率规划功能。

吸顶扬声器：安装方式为吸顶式，全封闭外观；频率响应具有合理的低频下潜和高频延伸。灵敏度不低于91dB。最大声压级满足会议室扩声需求。平均功率不低于60W。支持70V/100V多档位可调变压器。通过UL/CE等相关安全认证。每套含12只。

纯后级功率放大器：通道数为四通道；8Ω负载下每通道输出功率不低于600W。支持70V/100V定压输出，功率不低于600W。内置DSP，具备数字信号处理功能，采样率不低于96kHz。支持网络远程控制与监控。数量：

电源时序器：总容量≥40A；输出插座不少于8路可控插座加1路常供电插座。控制方式支持RS232、以太网/TCP/IP等多种控制方式。具备浪涌抑制和各通道电流监测保护功能。

设备机柜及配套线材：设备机柜为32U标准设备机柜，含PDU电源（不少于8口）及散热风扇。配套完整音视频线缆、不锈钢线槽等辅材。含设备安装与系统调试服务。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


