	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	中控系统+HDMI视频矩阵

	
	设备技术性能/

服务参数需求

	中控系统

一体化集成设计，单台机箱内集成可编程控制器、音视频矩阵切换、图像缩放、音频DSP、功放驱动等功能模块；支持HDMI 2.0及HDCP 2.2协议，支持4K@60Hz 4:4:4信号传输；视频切换规模≥8进8出，音频切换规模≥8进8出，支持音视频信号独立路由；内置音频DSP，每路音频输入具备独立均衡、增益调节功能，音频总谐波失真+噪声<0.05%，频率响应20Hz-20kHz；支持通过标准网线（CAT5e/CAT6及以上）实现音视频及控制信号同步传输，传输距离≥100米；内置音频功放，可直接驱动会场扩声设备；支持自动读取显示器EDID信息并匹配最优分辨率；视频切换无黑屏、无闪烁，切换响应时间≤0.5秒；智能控制会议室设备，支持网络管理，具备分级权限控制，支持远程监控维护；输入接口兼容复合视频、S-Video、分量视频等模拟信号及HDMI、DVI等数字信号，无需更换接口模块；具备不少于2路麦克风输入，每路带独立均衡及噪声处理；支持音频去嵌入，可从HDMI输入中分离音频并独立路由输出；中控主机1台，平板控制器（≥11.5英寸）1套，无线路由器1套。

HDMI视频矩阵

模块化插卡式机箱，支持输入输出板卡混插及热插拔；配置≥16路输入、≥16路输出，支持不少于20路后续扩展，自带预监功能；同时具备矩阵切换、拼接屏控制、信号源管理功能、大屏拼接控制、KVM坐席功能；支持4:4:4图像采样，支持4K@60Hz信号点对点无压缩传输；视频切换无黑屏、无卡顿；支持全量输入信号实时预览；支持输入音频音量控制及电平指示；支持预案预编辑，可在不干扰当前显示的前提下调整内容，一键推送上屏；具备断电状态保存功能；配备前面板触摸显示屏，可调用预案、预览信号、查看设备状态；可通过鼠标键盘直接控制信号源，实现坐席管理功能；支持多用户同时登录及分级权限管理；适配AC 100V~240V电源，配备RS-232C串口，支持19英寸机柜安装；配套控制软件支持国产操作系统（如麒麟等）及国产CPU（如飞腾等）。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


