	参数需求
	配置需求
	标准型；镜子：8Fr-9.8Fr 长度430mm，器械通道5Fr，视角: 12 度；镜体均为一体式半硬性镜，均具有独立进/出水接口，含全程直形器械通道、双层密封防漏、目镜端接口可连接非同品牌摄像头；可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒。
活检钳（三把）及异物钳（一把）：硬性，直径5Fr.工作长度605mm。
细镜；镜子：6Fr-7.5Fr 长度430mm，器械通道4Fr，视野角度： 5度；镜体均为一体式半硬性镜，均具有独立进/出水接口，含全程直形器械通道、双层密封防漏、目镜端接口可连接非同品牌摄像头；可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒。
活检钳（三把）及异物钳（一把）：硬性，直径4Fr.工作长度605mm。

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	（参数基本同上，需要能满足泌尿外科常规的输尿管镜检查及取活检明确病理诊断等基本需要，同时包含活检钳及异物钳，没有其他耗材）
标准型；镜子：8Fr-9.8Fr 长度430mm，器械通道5Fr。视角: 12 度；镜体均为一体式半硬性镜，均具有独立进/出水接口，含全程直形器械通道、双层密封防漏、目镜端接口可连接非同品牌摄像头。可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒。
活检钳（三把）及异物钳（一把）：硬性，直径5Fr.工作长度605mm。
细镜；镜子：6Fr-7.5Fr 长度430mm，器械通道4Fr。视野角度： 5度；镜体均为一体式半硬性镜，均具有独立进/出水接口，含全程直形器械通道、双层密封防漏、目镜端接口可连接非同品牌摄像头；可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒。
活检钳（三把）及异物钳（一把）：硬性，直径4Fr.工作长度605mm。
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