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	样式：立式。

容积大于800升。

3.压缩机：高效全封闭式压缩机，双压缩机，双独立直流冷凝风机。

温度控制：适用范围-40℃～-86℃，控温精度0.1℃，箱内温度均一，异常情况支持报警。

主控制界面：LCD触摸屏。

一体式把手门锁设计，单手实现开关门，可同时使用暗锁及挂锁。 配置脚轮和止动直角。

具备多种故障报警系统，两种报警方式。


	主机1台

全套冰箱冻存架（抽屉式）


