	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	无


	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	1.治疗原理：交变磁场、温热、机械振动三重因子同步输出，支持单独/组合模式，区分急性期、慢性期治疗。
2.输出通道：双通道独立输出，两路参数可分别调节，支持两人同时开展治疗。
3. M1（磁疗+热疗+振动）、M2（磁疗+振动）、M3（磁疗+热疗）等，各参数独立可调、互不关联。
4.振动参数：具备多种间歇振动周期模式可选。
5.温控系统：温度多档位可调，温控精度±2℃，有温度异常保护。
6.定时设置：1～99分钟可调，1分钟步进设置。
7.显示操作：≥5寸彩色液晶显示屏，操作便捷。
8.内置程序：不少于15套预设治疗处方，覆盖颈椎、肩周、腰椎、膝关节、软组织劳损。
9.安全防护：配备双重独立超温保护、过载保护、开路报警；断电重启后不自动启动治疗，预防烫伤风险。
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